新疆维吾尔自治区DEM90m分辨率SRTM数据
英文名称：DEM 90m resolution SRTM data of Xinjiang Uygur Autonomous Region
数据共享方式：开放获取
数据分类：DEM数字高程
数据集摘要
新疆维吾尔自治区DEM90m分辨率SRTM数据
数据源描述
从地理空间数据云获得（https：//www. gscloud. cn/）。SRTM（Shuttle Radar Topography Mission）经历多修订，目前的数据修订版本为V4.1版本。该版本由CIAT（国际热带农业中心）利用新的插值算法得到的SRTM地形数据，此方法更好的填补了SRTM 90的数据空洞。插值算法来自于Reuter et al.（2007） SRTM地形数据按精度可以分为SRTM1和SRTM3，分别对应的分辨率精度为30米和90米数据（目前公开数据为90米分辨率的数据）。
数据加工方法
数据质量描述
基本信息
数据量：933.7 MiB
数据格式：Geotiff格式
数据空间分辨率(/米)：90m
坐标系： WGS84 
投影： WGS84 
关键词标签
主题： STRM, DEM
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数据服务信息
联系人：李锦
服务电话：0991-7823121
服务邮箱：datacenter@ms.xjb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：邵倩影 
元数据作者：邵倩影   
数据管理者：赵金
项目支持信息
引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于干早区生态与资源科学数据中心(https://data.dcxjegi.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by Arid Land Ecology and Resources Science Data Center(https://data.dcxjegi.cn).
数据引用：
邵倩影. 新疆维吾尔自治区DEM90m分辨率SRTM数据. 干旱区生态与资源科学数据中心(https://data.dcxjegi.cn), 2026. 




